**2025年七月份平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司出厂水十项指标监测情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测  次数 | 合格  次数 | 合格率 |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.43 | 0.28 | 20 | 20 | 100% |
| 2 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 20 | 20 | 100% |
| 3 | 臭和味 |  | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 20 | 20 | 100% |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 20 | 20 | 100% |
| 5 | 游离氯 | mg/L | 0.65 | 0.45 | 20 | 20 | 100% |
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.77 | 1.52 | 20 | 20 | 100% |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | 2 | 20 | 20 | 100% |
| 8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 20 | 20 | 100% |
| 9 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 20 | 20 | 100% |
| 10 | pH |  | 7.94 | 7.52 | 20 | 20 | 100% |

注：“最大值”栏目，其中游离氯为最小值。

供水分公司，将于每月28日公布水质信息，若遇节假日，往后顺延。

平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司

2025年7月28日

**2025年七月份平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司管网水九项指标监测情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测  次数 | 合格  次数 | 合格率 |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.91 | 0.42 | 22 | 22 | 100% |
| 2 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 22 | 22 | 100% |
| 3 | 臭和味 |  | 无异臭  异味 | 无异臭  异味 | 22 | 22 | 100% |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 22 | 22 | 100% |
| 5 | 游离氯 | mg/L | 1.10 | 0.28 | 22 | 22 | 100% |
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.92 | 1.52 | 22 | 22 | 100% |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | 9 | 1.3 | 22 | 22 | 100% |
| 8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 22 | 22 | 100% |
| 9 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 22 | 22 | 100% |

注：“最大值”栏目，其中游离氯为最小值。

供水分公司，将于每月28日公布水质信息，若遇节假日，往后顺延。

平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司

2025年7月28日